2nrbitihostid-2>=60 => nrbitihostId=6 , 26=64, 64-2=62>60

Mask : 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 => 255 . 255 . 255 .128 => /32-6 =>/26

Nrbiti=26-16=10 => 210>=nrsubretele => nr\_subretele=1024

Adrese subretele : 132 . 137 . 0 . 0 – 132 . 137 . 4 . 191

Subretea 3 :

* Adresa : 132 . 137 . 0 . 128 ~ 10000100 . 10001001 . 00000000 . 11000000
* Adrese hosturi : 132 . 137 . 0 . 129 – 132 .137 . 0 . 191

Adrese de broadcast : 132 . 137 . 0 . 63 -132 . 137 . 4 . 255